Описание

- Windows Mobile 6.1 Professional
- CE OS 5.2.19199 (Build 19199.1.0.0) - спасибо Prislav за XIP
- Родная OEM-часть, драйвера
- Увеличен размер Storage
- Пофикшенная камера (не зеленеет при разгоне)
- Фикс сброса времени при вытаскивании аккумулятора
- Твики энергосбережения
- Твик увеличения громкости внутреннего динамика во время разговора
- Удален всяческий мусор и приложения, которые можно установить отдельно
- нет MMS
- нет Java
- Office 6.1 (без PowerPoint и OneNoteMobile)
- NetCF 3.5 (все приложения работают)
- SqlCeMobile 3.5
- HTC Scroll (можно отключить в реестре)
- Remote Desktop
- Cleartype активирован по умолчанию
- Пул по умолчанию 4 Мб
- WM5torage 1.8
- Pocket RAR 3.71
- SMSDrfix

В папке Tweaks лежат некоторые твики
 
1) ArcsoftMMS4.2.8.1 - ММС
2)KeepGPRS - после установики твика,GPRS не будет разойденяться даже во время простоя (по умолчание разойденение происходит через 20 минут)
3)RUS.SYS.6.1.Full - руссификатор , ВНИМАНИЕ СТАВИТЬ СРАЗУ ПОСЛЕ ПЕРВОГО ХАРД РЕСЕТА НА ЧИСТУЮ СИСТЕМУ!!!!!!!!!!
4)ClearTypeTuner - настройка ClearType по уровням сглаживания
5)Кому нужна JAVA вот ссылки : http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=67476&st=0
                               http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=1333&st=0
 
Инструкция по установке:

1. Установка прошивки возможна как на WM5, так и на WM6.Рекомендуется прошиваться на 734 NVID, я пробовал и на WM5 и на WM6, разницы не увидел.
2. Переносим соотвествующие вашему G фалы из папки JumpSPL___RUU_G3_G4 в папку korand 3.2.*
3. Содержимое папки JumpSPL, соответствующее версии G Вашего девайса копируем в корень коммуникатора.
4. Отсоединяем девайс от ББ и запускаем файл SPL.lnk . Bootloader будет не полосатый, экран просто станет белым без надписей.
5. Подсоединяем девайс к ББ. Соединения по активсинк не будет т.к. это bootloader, хоть и белый, а не полосатый  Запускаем ROMUpdateUtility и прошиваемся как обычно прошиваете официальные и NVID WM5. Отличие только в том, что процесс прошивки будет отображаться на мониторе и не будет отображаться на дисплее КПК.
6. По окончании прошивки девайс сам перезагрузится и сразу делаем ХР.
7. И не забываем!!! говорить Спасибо автору прошивки.


Переход с этим методом прошивки WM6 на другую WM6 возможен, НО не всегда получается  Я дважды поймал облака, но были отзывы что всё замечательно прошивается. Очевидно зависит от конкретного девайса. Думаю из-за того, что SPL патченый. А при прошивке ПОЛНОЙ 734 (735) NVID очевидно прошьётся не патченый SPL. Я прошивался через полную 734 (735) NVID.

*Что такое G
G3 и G4 - это наименование Disc-on-chip, т.е. версии материнской платы Вашего устройства.
Определить, какая версия у Вас можно при загрузке устройства.

DOC G3 -
IPL x.xx.0000
SPL x.xx.0000
или
IPL x.xx
SPL x.xx
или
IPL x.xx
SPL x.xx.0000


DOC G4 -
IPL x.xx.0001
SPL x.xx.0001

Зачем необходимо знание версии материнской платы?

Некоторые самодельные прошивки расчитаны только на определенную версию DOC. Попытавшись прошить неподходящей прошивкой, Вы рискуете убить свой девайс.

