#### GPS - навигация

Подключенный к PDA GPS приемник позволяет отображать положение объекта на карте. Для этого используются режимы слежения и навигации по маршруту, активизируемые из окна Карта. Режимы взаимно переключаемы и отменяются при возврате в окно Карта.
Подключение GPS Запуск режима слежения Установки навигации по маршруту Запуск режима навигации

#### Подключение GPS

- Если GPS приемник соединен с PDA, установки GPS определяются системой автоматически.
- Проверка соединения, определение установок и просмотр данных GPS осуществляется в окне Установки GPS, которое открывается по кнопке Данные GPS .

Окно Установки GPS можно открыть из окон Визиком, Навигация и Слежение.

При подключенном GPS применике в окне Установки GPS содержится сообщение: GPS подключен.

#### Запуск режима слежения

Режим слежения позволяет с помощью карты фиксированной ориентации наблюдать за движением объекта.

- Для слежения за движением по реальным данным GPS убедитесь, что подключение GPS выполнено.
- Режим слежения можно имитировать на данных GPS, записанных ранее в файл (режим чтения трассы).
- Для перехода в режим слежения используется кнопка Определение местоположения по GPS .
- Режим слежения реализуется в окне Слежение.

Окно Слежение можно открыть из окон Карта и Навигация.

Координаты движущегося объекта можно видеть в окне Установки GPS.

#### Установки навигации по маршруту

При запуске режима навигации учитываются начальные установки навигации, которые определяют радиус обзора карты и управление пересчетом маршрута при отклонении.

- Для изменения установок навигации по маршруту используется окно Установки навигации, которое открывается после активизации кнопки Навигация и выбора в раскрывшемся меню режима навигации пункта Установки.

Окно Установки навигации можно открыть из окон Карта, Расстояние и Слежение.

#### Запуск режима навигации

Режим навигации по маршруту позволяет наблюдать за движением объекта по карте, ориентируемой по движению.

- Для навигации по реальным данным GPS убедитесь, что подключение GPS выполнено.
- Режим навигации можно имитировать на данных GPS, записанных ранее в файл при навигации по маршруту (режим чтения трассы).
- Выполните поиск маршрута, выбрав в качестве начальной точки текущее положение GPS, а конечной - предполагаемый пункт назначения. В режиме чтения трассы маршрут должен соответствовать трассе. Рассчитанный маршрут отображается на карте.
- Установки навигации по маршруту следует задать до запуска режима навигации.
- Для перехода в режим навигации активизируйте кнопку Навигация и выберите в раскрывшемся меню режима навигации пункт Навигация.
- Режим навигации реализуется в окне Навигация.

Окно Навигация можно открыть из окон Карта, Расстояние и Слежение.

Координаты движущегося объекта можно посмотреть в окне Установки GPS.

Содержание