#### Окно Установки GPS

Окно Установки GPS используется для определения источника данных, просмотра текущих данных, определения установок GPS. Позволяет сохранить трассу, по которой проходило реальное движение, и установить режим чтения трассы из файла. В окне Установки GPS для активизации кнопок можно, кроме стилуса, пользоваться рукой: кнопки увеличены.

Источник данных
Просмотр данных GPS
Установки GPS
Запись трассы
Режим чтения трассы

#### Назначение кнопок окна

#### Окно Установки GPS

#### Источник данных

В окне Установки GPS отображается информация, позволяющая определить состояние GPS и источник данных, используемых в режимах навигации и слежения.

- GPS не найден - GPS приемник не соединен с PDA или установки GPS выбраны не верно.
- GPS подключен - GPS приемник подключен и является источником данных в режимах навигации и слежения.
- Данные из файла - GPS приемник может быть подключен, но источником данных в режимах навигации и слежения являются читаемые из выбранного файла данные GPS.

#### Просмотр данных GPS

В окне Установки GPS отображаются значения: Количество спутников, Широта и Долгота. При движении объекта они автоматически обновляются.

- Эти поля являются информационными и предназначены только для просмотра.

Например, значение широты 5027.2813 означает "50 градусов 27 минут и 0.2813 долей минуты".

#### Установки GPS

При подсоединении GPS к PDA осуществляется попытка автоматического определения параметров подключения GPS к системе.

- Для выбора COM порта воспользуйтесь раскрывающимся списком COM порт. По умолчанию осуществляется попытка подключения к порту COM1.
- Для выбора скорости передачи данных используется раскрывающийся список Baud rate. По умолчанию, как правило, устанавливается значение 4800.
- Для выбора протокола передачи данных используется раскрывающийся список Протокол. По умолчанию, как правило используется протокол NMEA.
- В случае технического сбоя и др. доступной становится кнопка Поиск GPS . Используйте ее для автоматического определения параметров подключения GPS к системе.
- Чтобы текущие установки GPS использовались в дальнейшем, их необходимо сохранить. Для этого активизируйте кнопку Сохранить установки GPS .

#### Запись трассы

Текущая трасса, по которой осуществляется движение, записывается. Ее можно сохранить и использовать в дальнейшем.

- Для сохранения текущей трассы используется окно Трассы, которое открывается по кнопке Сохранить трассу (данные GPS) (см. Сохранение трассы в файле).

#### Режим чтения трассы

Сохраненную трассу (данные GPS) можно использовать в режиме чтения для ее просмотра в режимах слежения и навигации.

- Для выбора трассы и установления режима ее чтения, в окне Установки GPS используется кнопка Прочитать трассу из файла , которая открывает окно Трассы (см. Выбор трассы для чтения).

Если режим чтения трассы установлен, в окне Установки GPS отображается сообщение: Данные из файла, а кнопка Прочитать трассу из файла нажата.

- Для отмены режима чтения трассы следует отжать кнопку Прочитать трассу из файла .

Когда данные GPS из файла прочитаны полностью, режим чтения трассы отменяется автоматически.

Если режим слежения или навигации при чтении трассы из файла отменялся, то при установлении любого из них заново данные считываются с начала файла.

#### Кнопка Предыдущее окно

Используется для возврата в предыдущее окно, из которого окно Установки GPS было вызвано.

#### Кнопка Поиск GPS

Используется в случае сбоя для автоматического определения параметров подключения GPS к системе.

#### Кнопка Сохранить установки GPS

Используется для сохранения текущих установок GPS.

#### Кнопка Сохранить трассу

Используется для сохранения в файле трассы, по которой осуществлялось реальное движение объекта.

#### Кнопка Прочитать трассу из файла

Используется для установления и отмены режима чтения данных GPS из выбранного файла. Открывает окно Трассы.

#### Кнопка Информация о разработках и помощь

Используется для перехода на соответствующую страницу окна Помощь или для получения информации о разработках фирмы ВИЗИКОМ.

Содержание