可以看到有governor selection.这个是模式选项,F105A只支持screenstate模式,就是亮屏运行最高频率,关屏最低.所以这个就不管了.下面是frequency selection,这个就可以设定频率了.F105A内核支持6档,1.005G 900M 800M 700M 500M ,自已选.再下面就是override parameters,超频参数.最关键的就是第一行了.VDD1 VSEL,这个是设定内核工作电压.为整数.默认的参数是 69 68 66 54 48,就是对应F105A内核的几个档.在国外的开发论坛上查到和电压的关系是这样的. N*12.5+600=V(mV) .也就是说这个N越小,电压越低.通过实验,在我的机器上,能稳定的参数是58 50 44 32 28.电压过低后果一般就是死机,花屏.所以我这个是取了几次电池的结果. T T .各CPU体质不同,大家有兴趣也可以试一下.也许你的CPU可以在更低的电压下超频.再下面就是CPU HIGHTEMP ALARM ,这个是设定CPU高温报警温度,默认55度.不过放心,烧不到这么高的.然后是CPU HIGHTEMP RESET.这个设定CPU温度超过多少,自动降频到设定的频率运行,F105A是降到500M.默认50度.全部设置好以后,点击下面的apply settings,如果没死机,那参数就没有问题.退出以后,点击save as new profile.退出govnah.大功告成.你会了么?