#### Окно GPS

Окно GPS используется для подключения GPS приемника и просмотра данных. Отображает результат попытки подключения GPS. Позволяет сохранить текущие установки GPS и маршрут, по которому проходило реальное движение. В окне GPS для активизации кнопок можно, кроме стилуса, пользоваться пальцем: кнопки увеличены.
Просмотр данных Установки GPS Запись и чтение маршрута

#### Назначение кнопок окна

#### Окно GPS

#### Просмотр данных

В окне GPS отображаются значения: Количество спутников, Широта и Долгота. При движении объекта они автоматически обновляются.

- Эти поля являются информационными и предназначены только для просмотра.

Например, значение широты 5027.2813 означает "50 градусов 27 минут и 0.2813 долей минуты".

#### Установки GPS

При подсоединении GPS к PDA осуществляется попытка автоматического определения параметров подключения GPS к системе.

- Для выбора COM порта воспользуйтесь раскрывающимся списком COM порт. По умолчанию осуществляется попытка подключения к порту COM1.
- Для выбора скорости передачи данных используется раскрывающийся список Baud rate. По умолчанию, как правило, устанавливается значение 4800.
- Для выбора протокола передачи данных используется раскрывающийся список Протокол. По умолчанию, как правило используется протокол NMEA.
- В случае технического сбоя доступной становится кнопка Поиск GPS . Используйте ее для автоматического определения параметров подключения GPS к системе.
- Чтобы текущие установки GPS использовались в дальнейшем, их необходимо сохранить. Для этого активизируйте кнопку Сохранить установки GPS .

#### Запись и чтение маршрута

Текущий маршрут, по которому осуществляется движение, записывается. Его можно сохранить и использовать в дальнейшем.

- Для сохранения текущего маршрута используйте кнопку Сохранить маршрут .
- Чтобы ранее сохраненный маршрут использовать для навигации, активизируйте кнопку Считать маршрут из файла .

Сохранить можно только один маршрут.

#### Назначение кнопок окна

#### Кнопка Предыдущее окно

Используется для возврата в предыдущее окно, из которого окно GPS было вызвано.

#### Кнопка Поиск GPS

Используется в случае сбоя для автоматического определения параметров подключения GPS к системе.

#### Кнопка Сохранить установки GPS

Используется для сохранения текущих установок GPS.

#### Кнопка Сохранить маршрут

Используется для сохранения в файле маршрута, по которому осуществлялось реальное движение объекта.

#### Кнопка Прочитать маршрут из файла

Используется для ввода из файла последнего сохраненного маршрута.

#### Кнопка Информация о разработках и помощь

Используется для перехода на соответствующую страницу окна Помощь или для получения информации о разработках фирмы ВИЗИКОМ.

Содержание